|  |  |
| --- | --- |
| Functionele decompositie Eindmaas  Projectgroep: Aquabots modelvaartuig bedieningssysteem | Jia-jie Yeh Timo de Haan Wouter van Huut Mick Vermeulen Bryan Chung |

Inhoud

[Inleiding 2](#_Toc88048122)

[1. Boot 3](#_Toc88048123)

[Informatie: 3](#_Toc88048124)

[Eisen: 3](#_Toc88048125)

[2. Communicatie 4](#_Toc88048126)

[Informatie: 4](#_Toc88048127)

[Eisen: 4](#_Toc88048128)

[3. Externe Communicatie 5](#_Toc88048129)

[Informatie: 5](#_Toc88048130)

[Eisen: 5](#_Toc88048131)

[4. Interne Communicatie 6](#_Toc88048132)

[Informatie: 6](#_Toc88048133)

[Eisen: 6](#_Toc88048134)

5. Analoge signalen

[Informatie: 7](#_Toc88048133)

[Eisen: 7](#_Toc88048134)

6. Digatale signalen

Informatie: 8

Eisen: 8

# Inleiding

Dit project gaat over het communicatie systeem van de boot EindMaas.


De EindMaas is een water drone die over de Maas heen moet kunnen varen door middel van afstandsbesturing. In dit project moeten wij zorgen voor de communicatie tussen componenten in de boot en het ontvangst van de informatie van de kant. Dit word door middel van smart componenten gedaan.

Smart componenten zijn een verzameling van componenten die zelf NMEA berichten kunnen afluisteren en kunnen vertalen.

NMEA is een protocol wat veel gebruikt word in scheepsvaart om gegevens uit te wisselen tussen componenten.

De informatie word door het systeems gestuurd in de vorm van NMEA, waar doormiddel van het smart gemaakte componenten die informatie kan worden verwerkt en uitgevoerd.

In deze functionele decompositie willen wij duidelijk maken welke functies er aan bod komen in de EindMaas, en hoe deze met elkaar werken. Ook word er laten zien waar er potentiële storingen zijn.



# Boot

## Informatie:


De boot zelf is het begin punt van de functies.

Zo moet het communicatie hebben zodat de componenten in de boot met elkaar kunnen praten.

De boot moet met externe gebruikers kunnen communiceren.

De boot kan bewegen doormiddel van motoren.

De boot heeft een nutsvoorziening voor de stroomvoorziening.



# Communicatie

## Informatie:

De communicatie heeft een Interne en een Externe communicatie functie.

Zowel de interne en externe communicatie zal volgens het NMEA protocol gaan.


De Interne communicatie is de onderlinge communicatie tussen de smartcomponenten op de boot.

De Externe communicatie is voor het communiceren met de brug en het op afstand besturen van de boot.

## Eisen:

De communicatie loopt over NMEA, en de smart componenten moeten zelf kunnen snappen welk bericht voor hen bedoeld is zodat ze die opdracht kunnen uitvoeren.

De delay van component naar component mag niet langer zijn dan 20ms en de totale duur van bericht versturen naar verwerking mag niet langer duren dan 500ms



# Externe Communicatie

## Informatie:

Het berichten sturen van de Externe communicatie is heel belangrijk zodat de sensor data naar buiten kan worden gestuurd. Ook kan je via deze berichten andere belangrijke informatie versturen zoals; batterij percentage. Hiervoor wordt een interface met naar de groep van scheepsbrug communicatie gebruikt

## Eisen:

De berichten naar buiten worden via NMEA verstuurd.


## Transport:

Berichten worden liefst verstuurd via een draadloze verbinding, maar kan ook met een ethernet kabel.

## Verstoringen:

Bij het gebruik van een draadloze verbinding kan er een zwak signaal ontstaan door interference of lange afstanden waardoor de communicatie niet goed kan functioneren.

# Afstandbesturing



## Informatie:


## Eisen:

Transport:

## Verstoringen:

## Keuzes:

# Brugcommunicatie




## Informatie:

## Eisen:

Transport:

## Verstoringen:

## Keuzes:



# Interne Communicatie

## Informatie:

De interne communicatie zorgt voor alle communicatie tussen de componenten in de boot. Deze bestaan uit digitale en analoge signalen. Dit is bijvoorbeeld de raspberry die een bericht ontvangt en deze moet door versturen naar de motor.

## Eisen:

Communicatie tussen de componenten moet via NMEA gaan.

De smartcomponenten weten welk berichten op het interne communicatie netwerk voor hun bestemd is.

De componenten kunnen zelf NMEA berichten vertalen en versturen.

Delay tussen componenten niet meer dan 20ms

Transport:

De berichten worden verstuurd via het NMEA protocol over een cat6 kabel door het netwerk.


## Verstoringen:

De componenten kunnen stoppen met functioneren en niet meer opstarten nadat de stroom ervan af valt.

Keuzes:

(waarom we voor welke kabels/switch/board/UDP gekozen hebben)

# Voortstuwer/motor



## Informatie:

## Eisen:

Transport:

## Verstoringen:

## Keuzes: